Załącznik nr 4 do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1) Wymagania ogólne:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne wymagania techniczne** | **Parametry oferowanego sprzętu**  **- należy podać konkretne parametry oferowanego sprzętu w odniesieniu do opisu Przedmiotu zamówienia – dotyczy każdej rubryki poniżej** |
| * Dostawca powinien być autoryzowanym dealerem producenta, posiadać autoryzowany serwis i dostęp do oryginalnych części zamiennych; * Urządzenia powinny posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia na użytkowanie oraz dopuszczenie do obrotu. |  |

**2) Charakterystyka techniczna:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **ciągnika rolniczego**  * Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, wolne od wad fizycznych – data produkcji  – rok 2021; * Moc znamionowa: od 94 do 106 KM; * Silnik: czterocylindrowy turboładowany o pojemności minimum 4000 ccm; * Skrzynia biegów mechaniczna zsynchronizowana – minimum jeden półbieg pod obciążeniem; * Rodzaj paliwa – olej napędowy; * Rewers zmiany kierunku jazdy przy kierownicy, 40km/h; * Tylny WOM minimum 2 prędkości; * Zewnętrzne sterowanie podnośnikiem; * Tylny podnośnik o udźwigu minimum 4000kg; * Minimum 2 sekcje hydrauliki zewnętrznej; * Kabina komfortowa 6 słupkowa, boczne szyby uchylne, klimatyzowana z ogrzewaniem i wentylacją, zamykana na klucz; * Instalacja radiowa oraz radio fabryczne; * Komfortowe siedzenie kierowcy oraz siedzenie pasażera; * Koła przednie spawane o rozmiarze minimum 13,6 R24; * Koła tylne spawane o rozmiarze minimum 16,9 R34; * Na kołach zamontowane ogumienie dobrane przez producenta; * Obciążniki tylne minimum 270 kg; * Dolna listwa + PITON; * Gaśnica; * Trójkąt ostrzegawczy, * Trójkątna tablica wyróżniająca.  1. **ładowacza czołowego**  * Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, wolne od wad fizycznych – data produkcji  – rok 2021; * Udźwig minimum 1600 kg; * Głębokość czerpania minimum 230 mm; * Hydraulika minimum 3 sekcyjna – sterowanie joystickiem; * Ramka mocująca Euro; * Amortyzator drgań hydrauliczny; * Osłona maski ciągnika; * Łycho-krokodyl o szerokości minimum 1,80 m; * Widły do palet regulowane; * Montaż ładowacza na ciągniku rolniczym.  1. **przyczepy rolniczej**  * Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, wolne od wad fizycznych – data produkcji  – rok 2022; * Układ jezdny dwuosiowy; * Ładowność od 5800kg do 6200kg; * Pojemność skrzyni ładunkowej minimum 8,2m3; * Powierzchnia skrzyni ładunkowej minimum 8,2m2; * Wysokość ścian skrzyni ładunkowej minimum 500+500 mm; * Wywrót trójstronny; * Ogumienie minimum 11,5”/80 – 15,3”; * Instalacja hamulcowa pneumatyczna 2 obwodowa; * Rynna zsypowa tylna; * Plandeka rolowana ze stelażem; * Balkon przedni roboczy; * Oświetlenie drogowe. |  |

**6) Dokumenty i świadectwa w języku polskim wymagane dla urządzeń:**

|  |  |
| --- | --- |
| * Świadectwo homologacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dopuszczenie pojazdu do ruchu); * Karta gwarancyjna; * Fabryczna instrukcja obsługi pojazdu; * Książka serwisowa (warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego). |  |

**7) Warunki serwisu i gwarancji:**

|  |  |
| --- | --- |
| * Gwarancja dla przedmiotu zamówienia musi wynosić:   - na fabrycznie nowy ciągnik rolniczy **minimum 24 - miesięczny okres gwarancji na silnik i wszystkie podzespoły pojazdu obejmujące funkcjonowanie pojazdu, wady materiałowe i fabryczne;**  **-** naładowacz czołowy **minimum 24 - miesięczny okres gwarancji**;  - nafabrycznie nową przyczepę rolniczą **minimum 36 - miesięczny okres gwarancji.**   * Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przeglądy gwarancyjne/ okresowe przedmiotu zamówienia. przez autoryzowany serwis, zgodnie z harmonogramem przeglądów przewidzianym przez producenta maszyny. Zamawiający poniesie wszystkie koszty związane z wykonaniem przeglądów, w szczególności: koszty dojazdu serwisu na plac byłego SKR w Topólce, koszty robocizny, materiałów. Czas reakcji serwisu na wykonanie przeglądu do 5 dni roboczych (poniedziałek-piątek) liczonych od dnia zgłoszenia (za czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do sprzętu). Koszty wykonania przeglądów gwarancyjnych/ okresowych będzie pokrywał Zamawiający; * Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przedmiotu zamówienia; * Wykonawca udzieli obsługę serwisową w okresie gwarancji (materiały, robocizna, dojazd). Czas reakcji serwisu na wykonanie weryfikacji naprawy gwarancyjnej maksymalnie do 72 godzin od dnia zgłoszenia licząc w dni robocze (poniedziałek-piątek), a zakończenie naprawy maksymalnie 10 dni od daty jej rozpoczęcia (za czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do sprzętu); * Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy; * Przebiegi międzyobsługowe nie mogą być krótsze niż co 200 Mth lub nie krótsze niż co 12 miesięcy (w przypadku niewykonania przebiegu w motogodzinach). |  |

…………………………, dnia ……………….2022 r.

**UWAGA: Informacja dla Wykonawcy:**

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.