Załącznik nr 4 do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1) Wymagania ogólne:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne wymagania techniczne** | **Parametry oferowanego sprzętu****- należy podać konkretne parametry oferowanego sprzętu w odniesieniu do opisu Przedmiotu zamówienia – dotyczy każdej rubryki poniżej** |
| * Dostawca powinien być autoryzowanym dealerem producenta, posiadać autoryzowany serwis i dostęp do oryginalnych części zamiennych;
* Urządzenia powinny posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia na użytkowanie oraz dopuszczenie do obrotu.
 |  |

**2) Charakterystyka techniczna:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **ciągnika rolniczego**
* Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, wolne od wad fizycznych – data produkcji  – rok 2021;
* Moc znamionowa: od 94 do 106 KM;
* Silnik: czterocylindrowy turboładowany o pojemności minimum 4000 ccm;
* Skrzynia biegów mechaniczna zsynchronizowana – minimum jeden półbieg pod obciążeniem;
* Rodzaj paliwa – olej napędowy;
* Rewers zmiany kierunku jazdy przy kierownicy, 40km/h;
* Tylny WOM minimum 2 prędkości;
* Zewnętrzne sterowanie podnośnikiem;
* Tylny podnośnik o udźwigu minimum 4000kg;
* Minimum 2 sekcje hydrauliki zewnętrznej;
* Kabina komfortowa 6 słupkowa, boczne szyby uchylne, klimatyzowana z ogrzewaniem i wentylacją, zamykana na klucz;
* Instalacja radiowa oraz radio fabryczne;
* Komfortowe siedzenie kierowcy oraz siedzenie pasażera;
* Koła przednie spawane o rozmiarze minimum 13,6 R24;
* Koła tylne spawane o rozmiarze minimum 16,9 R34;
* Na kołach zamontowane ogumienie dobrane przez producenta;
* Obciążniki tylne minimum 270 kg;
* Dolna listwa + PITON;
* Gaśnica;
* Trójkąt ostrzegawczy,
* Trójkątna tablica wyróżniająca.
1. **ładowacza czołowego**
* Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, wolne od wad fizycznych – data produkcji  – rok 2021;
* Udźwig minimum 1600 kg;
* Głębokość czerpania minimum 230 mm;
* Hydraulika minimum 3 sekcyjna – sterowanie joystickiem;
* Ramka mocująca Euro;
* Amortyzator drgań hydrauliczny;
* Osłona maski ciągnika;
* Łycho-krokodyl o szerokości minimum 1,80 m;
* Widły do palet regulowane;
* Montaż ładowacza na ciągniku rolniczym.
1. **przyczepy rolniczej**
* Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, wolne od wad fizycznych – data produkcji  – rok 2022;
* Układ jezdny dwuosiowy;
* Ładowność od 5800kg do 6200kg;
* Pojemność skrzyni ładunkowej minimum 8,2m3;
* Powierzchnia skrzyni ładunkowej minimum 8,2m2;
* Wysokość ścian skrzyni ładunkowej minimum 500+500 mm;
* Wywrót trójstronny;
* Ogumienie minimum 11,5”/80 – 15,3”;
* Instalacja hamulcowa pneumatyczna 2 obwodowa;
* Rynna zsypowa tylna;
* Plandeka rolowana ze stelażem;
* Balkon przedni roboczy;
* Oświetlenie drogowe.
 |  |

**6) Dokumenty i świadectwa w języku polskim wymagane dla urządzeń:**

|  |  |
| --- | --- |
| * Świadectwo homologacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dopuszczenie pojazdu do ruchu);
* Karta gwarancyjna;
* Fabryczna instrukcja obsługi pojazdu;
* Książka serwisowa (warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego).
 |  |

**7) Warunki serwisu i gwarancji:**

|  |  |
| --- | --- |
| * Gwarancja dla przedmiotu zamówienia musi wynosić:

- na fabrycznie nowy ciągnik rolniczy **minimum 24 - miesięczny okres gwarancji na silnik i wszystkie podzespoły pojazdu obejmujące funkcjonowanie pojazdu, wady materiałowe i fabryczne;****-** naładowacz czołowy **minimum 24 - miesięczny okres gwarancji**;- nafabrycznie nową przyczepę rolniczą **minimum 36 - miesięczny okres gwarancji.*** Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przeglądy gwarancyjne/ okresowe przedmiotu zamówienia. przez autoryzowany serwis, zgodnie z harmonogramem przeglądów przewidzianym przez producenta maszyny. Zamawiający poniesie wszystkie koszty związane z wykonaniem przeglądów, w szczególności: koszty dojazdu serwisu na plac byłego SKR w Topólce, koszty robocizny, materiałów. Czas reakcji serwisu na wykonanie przeglądu do 5 dni roboczych (poniedziałek-piątek) liczonych od dnia zgłoszenia (za czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do sprzętu). Koszty wykonania przeglądów gwarancyjnych/ okresowych będzie pokrywał Zamawiający;
* Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przedmiotu zamówienia;
* Wykonawca udzieli obsługę serwisową w okresie gwarancji (materiały, robocizna, dojazd). Czas reakcji serwisu na wykonanie weryfikacji naprawy gwarancyjnej maksymalnie do 72 godzin od dnia zgłoszenia licząc w dni robocze (poniedziałek-piątek), a zakończenie naprawy maksymalnie 10 dni od daty jej rozpoczęcia (za czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do sprzętu);
* Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy;
* Przebiegi międzyobsługowe nie mogą być krótsze niż co 200 Mth lub nie krótsze niż co 12 miesięcy (w przypadku niewykonania przebiegu w motogodzinach).
 |  |

…………………………, dnia ……………….2022 r.

**UWAGA: Informacja dla Wykonawcy:**

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.