Załącznik nr 4 do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zamówienie publiczne na dostawę pn.:

**„Zakup i dostawa autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu Gminy Topólka”**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp.  | **DANE PODSTAWOWE**  |
|  | Marka |  |
|  | Model |  |
|  | Rok produkcji min 2021 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego**  | **Spełnienie wymogu przez Wykonawcę**  | **Oferowane przez Wykonawcę** |
| Lp. | 1 | TAK | NIE |  |
|  | Fabrycznie nowy  |  |  |  |
|  | Lakier metaliczny – kolor do ustalenia |  |  |  |
|  | Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, o poj. powyżej 1950cm i mocy powyżej 160 KM  |  |  |  |
|  | Długość pojazdu- min. 6500 mm |  |  |  |
|  | Liczba miejsc – min. 18 (17+1) |  |  |  |
|  | Norma min. EURO 6  |  |  |  |
|  | Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych |  |  |  |
| **Z wyposażeniem** |
|  | Immobiliser + autoalarm |  |  |  |
|  | Centralny zamek z pilotem |  |  |  |
|  | Izolacja dźwiękowo-termiczna, |  |  |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |  |  |  |
|  | Układ hamulcowy z ABS |  |  |  |
|  | Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu  |  |  |  |
|  | Niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem lub niezależne zawieszenie przednie i tylne wyposażone w resory piórowe |  |  |  |
|  | Napęd na koła tylne |  |  |  |
|  | Lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie  |  |  |  |
|  | Skrzynia biegów min. 5- biegowa mechaniczna lub automatyczna |  |  |  |
|  | Klimatyzacja manualna dwustrefowa – z regulacją i nawiewem w przedziale pasażerskim i strefie kierowcy |  |  |  |
|  | Poduszka powietrzna kierowcy |  |  |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa z napinaczami dlakierowcy |  |  |  |
|  | Zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach |  |  |  |
|  | Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy |  |  |  |
|  | Całkowite przeszklenie pojazdu, – oryginalnie dodatkowo rolety przeciwsłoneczne w przestrzeni pasażerskiej lub szyby fabrycznie przyciemnione |  |  |  |
|  | Wycieraczki szyby przedniej z dwustopniowa regulacją prędkości i spryskiwaczem |  |  |  |
|  | Wejście drzwiami po prawej stronie kierowcy |  |  |  |
|  | Tylne drzwi z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem  |  |  |  |
|  | Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla kierowcy |  |  |  |
|  | Stopień wejściowy boczny oświetlony |  |  |  |
|  | Oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie kierowcy |  |  |  |
|  | Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy |  |  |  |
|  | Drugi wymiennik ciepła z osobną regulacją i nawiewami na przedział pasażerski |  |  |  |
|  | Elektrycznie regulowane przednie szyby boczne |  |  |  |
|  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami |  |  |  |
|  | Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe |  |  |  |
|  | Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie |  |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach |  |  |  |
|  | Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu |  |  |  |
|  | Pełna tapicerka przedziału pasażerskiego, podsufitówka welurowa lub materiałowa, pełne tapicerowanie boków pojazdu, każde siedzenie wyposażone w pokrowce z materiału umożliwiającego dezynfekcję |  |  |  |
|  | Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z przedziału pasażerskiego |  |  |  |
|  | Reflektory przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem z doświetlaniem zakrętu do 40km/h  |  |  |  |
|  | Reflektory przednie halogenowe + regulacja zasięgu |  |  |  |
|  | Trzecie światło stop + światło przeciwmgielne z tyłu |  |  |  |
|  | Radio fabryczne FM/RDS z portami USB/SD/AUX-IN i zestawem głośnomówiącym telefonu komórkowego  |  |  |  |
|  | Komplet kół zimowych |  |  |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę oraz apteczkę  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku** |
|  | Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane  |  |  |  |
|  | Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa |  |  |  |
|  | Schowek – miejsce na pasy |  |  |  |
|  | Szyny wzdłuż mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu |  |  |  |
|  | Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn |  |  |  |
|  | Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim |  |  |  |
|  | **Najazdy** z powłoką antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie wózka z tyłu do pojazdu |  |  |  |
|  | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Dokumenty i świadectwa w języku polskim wymagane dla pojazdu** |
|  | Świadectwo homologacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej czyli dopuszczenie pojazdu do ruchu jako autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim |  |  |  |
|  | Karta gwarancyjna |  |  |  |
|  | Karta pojazdu |  |  |  |
|  | Fabryczna instrukcja obsługi pojazdu |  |  |  |
|  | Katalog części zamiennych  |  |  |  |
|  | Książka serwisowa  |  |  |  |
|  | Komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta |  |  |  |
|  | Pojazd zatankowany do pełna |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Warunki serwisu i gwarancji** |
| Gwarancja na zespoły elektryczne i elektroniczne oraz mechanizmy łącznie z układem jezdnym bez limitu km min. **24 m-cy** |  |  |  |
| Gwarancja na powłokę lakierniczą min. **24 m-cy** bez limitu kilometrów |  |  |  |
| Gwarancja na perforację nadwozia min. **144 m-cy** bez limitu kilometrów |  |  |  |

…………………………, dnia ……………….2022 r.

**UWAGA: Informacja dla Wykonawcy:**

Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia / nie spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „TAK” lub „NIE” w odpowiedniej rubryce, zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca powinien wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy muszą spełniać wymagania zamawiającego.

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.