Załącznik nr 4 do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zamówienie publiczne na dostawę pn.:

**„Zakup i dostawa autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu Gminy Topólka”**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp.  | **DANE PODSTAWOWE**  |
|  | Marka |  |
|  | Model |  |
|  | Rok produkcji min 2021 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowanego pojazdu****- należy podać konkretne parametry oferowanego sprzętu w odniesieniu do opisu Przedmiotu zamówienia – dotyczy każdej rubryki poniżej** |
| Lp. | 1 |  |
|  | Fabrycznie nowy  |  |
|  | Lakier metaliczny – kolor do ustalenia |  |
|  | Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, o poj. powyżej 1950cm i mocy powyżej 160 KM  |  |
|  | Długość pojazdu- min. 6500 mm |  |
|  | Liczba miejsc – min. 18 (17+1) |  |
|  | Norma min. EURO 6  |  |
|  | Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych |  |
| **Z wyposażeniem** |
|  | Immobiliser + autoalarm |  |
|  | Centralny zamek z pilotem |  |
|  | Izolacja dźwiękowo-termiczna, |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | Układ hamulcowy z ABS |  |
|  | Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu  |  |
|  | Niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem lub niezależne zawieszenie przednie i tylne wyposażone w resory piórowe |  |
|  | Napęd na koła tylne |  |
|  | Lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie  |  |
|  | Skrzynia biegów min. 5- biegowa mechaniczna lub automatyczna |  |
|  | Klimatyzacja manualna dwustrefowa – z regulacją i nawiewem w przedziale pasażerskim i strefie kierowcy |  |
|  | Poduszka powietrzna kierowcy |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa z napinaczami dlakierowcy |  |
|  | Zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach |  |
|  | Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach |  |
|  | Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy |  |
|  | Całkowite przeszklenie pojazdu, – oryginalnie dodatkowo rolety przeciwsłoneczne w przestrzeni pasażerskiej lub szyby fabrycznie przyciemnione |  |
|  | Wycieraczki szyby przedniej z dwustopniowa regulacją prędkości i spryskiwaczem |  |
|  | Wejście drzwiami po prawej stronie kierowcy |  |
|  | Tylne drzwi z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem  |  |
|  | Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla kierowcy |  |
|  | Stopień wejściowy boczny oświetlony |  |
|  | Oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie kierowcy |  |
|  | Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy |  |
|  | Drugi wymiennik ciepła z osobną regulacją i nawiewami na przedział pasażerski |  |
|  | Elektrycznie regulowane przednie szyby boczne |  |
|  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami |  |
|  | Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe |  |
|  | Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie |  |
|  | Sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach |  |
|  | Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu |  |
|  | Pełna tapicerka przedziału pasażerskiego, podsufitówka welurowa lub materiałowa, pełne tapicerowanie boków pojazdu, każde siedzenie wyposażone w pokrowce z materiału umożliwiającego dezynfekcję |  |
|  | Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z przedziału pasażerskiego |  |
|  | Reflektory przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem z doświetlaniem zakrętu do 40km/h  |  |
|  | Reflektory przednie halogenowe + regulacja zasięgu |  |
|  | Trzecie światło stop + światło przeciwmgielne z tyłu |  |
|  | Radio fabryczne FM/RDS z portami USB/SD/AUX-IN i zestawem głośnomówiącym telefonu komórkowego  |  |
|  | Komplet kół zimowych |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę oraz apteczkę  |  |

|  |
| --- |
| **Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku** |
|  | Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane  |  |
|  | Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa |  |
|  | Schowek – miejsce na pasy |  |
|  | Szyny wzdłuż mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu |  |
|  | Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn |  |
|  | Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim |  |
|  | **Najazdy** z powłoką antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie wózka z tyłu do pojazdu |  |
|  | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych |  |

|  |
| --- |
| **Dokumenty i świadectwa w języku polskim wymagane dla pojazdu** |
|  | Świadectwo homologacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej czyli dopuszczenie pojazdu do ruchu jako autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim |  |
|  | Karta gwarancyjna |  |
|  | Karta pojazdu |  |
|  | Fabryczna instrukcja obsługi pojazdu |  |
|  | Katalog części zamiennych  |  |
|  | Książka serwisowa  |  |
|  | Komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta |  |
|  | Pojazd zatankowany do pełna |  |

|  |
| --- |
| **Warunki serwisu i gwarancji** |
| Gwarancja na zespoły elektryczne i elektroniczne oraz mechanizmy łącznie z układem jezdnym bez limitu km min. **24 m-cy** |  |
| Gwarancja na powłokę lakierniczą min. **24 m-cy** bez limitu kilometrów |  |
| Gwarancja na perforację nadwozia min. **144 m-cy** bez limitu kilometrów |  |

…………………………, dnia ……………….2022 r.

**UWAGA: Informacja dla Wykonawcy:**

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.